**Участок № 2.** ул.Шинная, 1:

- в соответствии с детальным планом городской застройки теплоснабжение данного объекта должно осуществляться от сетей теплоснабжения городской застройки в границах улиц Ленина, Попова и проспекта Строителей;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой двух КЛ-10кВ от подстанции «Западная» - 4,0 км.

- имеется коммунальная водопроводная сеть D-500 мм и канализационная сеть ОАО «Белшина» D-600 мм (сети проходят по четной стороне ул. Шинной).